**نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه کیوسوئیچ ناب وی :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محل کار | Power (mj) | Frequency (hz) | تعداد جلسات | فاصله بین جلسات ( روز) |
| تتو ابرو، خط چشم، لب و نقاط حساس | 300-400 | 3-5 | 1-3 | 30-60 |
| تتو بدن | 500-600 | 4-6 | 3-5 | 30-60 |
| لکه های کهن سالی | 400-500 | 3-5 | 3-7 | 15-30 |
| لکه و خال مادرزادی | 500-750 | 4-6 | 6-10 | 45-60 |
| کربی تراپی | 500-750 | 5-8 | 3-5 | 7-14 |

**نکات :**

* هنگام کار سری هندپیس 5 سانت از بدن فاصله داشته باشد. کار کردن داخل اربیت چشم بدون استفاده از محافظ ممنوع می باشد و خسارات جبران ناپذیری دارد.
* قبل از استفاده حتما آب دستگاه چک شود، کارکردن بدون آب باعث سوختگی لامپ دستگاه میشود . قبل از جا به جایی حتما آب دستگاه خالی شود.
* تمامی تنظیمات فوق بر اساس اعلام کارخانه میباشد ولی بصورت تجربی به آستانه تحمل مراجعه کننده بستگی داردو قابل کم و زیاد کردن از مقادیر فوق می باشد.
* به علت ریسک بالای این دستگاه خواهشمندیم تا از توان های کم استفاده و به مرور در جلسات بعد توان اضافه شود.